产能置换方案（容缺办理用）

后英集团海城市环保科技有限公司年产10万吨轻烧氧化镁竖窑生产线一条项目产能置换方案如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |  |  | | | 单位：万吨/年 | | | | | |
| 建设项目情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 企业名称 | | | 建设地址 | 统一社会信用代码 | 主体设备 （生产线）名称 | 规格型号  及数量 | | 主要产品 | | | 设计  产能 | | 开工时间 | 投产时间 |
| 后英集团海城市环保科技有限公司 | | | 海城市英落镇 | 912103817887549662 | 轻烧氧化镁竖窑 | 长9米×宽4.5米×高26米，1座 | | 轻烧氧化镁 | | | 10 | | 2025年8月 | 2026年6月 |
| 退出产能情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目1 | | 企业情况 | | 企业名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | | | | | | 联系人 | | 联系方式 |
| 后英集团海城市环保科技有限公司 | 海城市英落镇 | 912103817887549662 | | | | | |  | |  |
| 退出产能情况 | | 主体设备 （生产线）名称 | 规格型号及数量 | 主要产品 | 核定产能 | | | 用于本项目置换产能 | | | 置换比例 | 关停、拆除时间 |
| 轻烧反射窑 | 长5米×宽5米×高7米，19座 | 轻烧氧化镁 | 14.25 | | | 14.25 | | | 1.4：1 | 2025年6月关停6座  2025年12月关停13座 |